


1- KAPSAM VE TANIMLAR 
1.1 Bu teknik şartname Türkiye Petrolleri A.O. (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) Şırnak Bölge Üretim Müdürlüğü’ne bağlı sahalarda kullanılmak üzere satın alınacak muhtelif miktardaki hot tap  temini için gerekli asgari şartları tanımlamaktadır.

1.2 “Yüklenici” terimi, bu Şartnameye uygun olarak imal edilmiş el aletlerini İdare’ye temin etmeyi teklif eden ya da kabul etmiş olan imalatçıyı, aracıları ve alt tedarikçileri içeren tam kapsamlı bir terim olacaktır.  

1.3 Uygun teklif, bedel, nitelik, teslim süresi ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi nitelemektedir. 

1.4 Yüklenici, ilgili kod ve standartlar ile bu Şartname maddeleri arasında bir uyumsuzluk tespit ederse İdare’ye ivedi olarak yazılı bildirimde bulunacak; İdare’nin vereceği yazılı cevap konu ile ilgili tartışmasız nihai karar niteliği taşıyacaktır.

1.5 Bu Şartnamede belirtilen şartların değiştirilmesine ancak İdare’den yazılı onay alındığı takdirde izin verebilir.

1.6 İstekliler teklif ettikleri ürünler için bu şartnameyi okuyup onayladıklarına dair olarak teklifleri ile birlikte şartnameyi kaşeli imzalı olarak teklif dosyasına ekleyecektir. 

2- GENEL KAPSAM ve TEKNİK GEREKLİLİKLER 
2.1 Bu Şartname kapsamında alınacak olan malzemelere ilişkin talep miktarları şartname haricinde ihtiyaç listesinde tablo olarak sunulmuştur. İhtiyaç listesinde belirtilen nitelik bilgisi ile şartnamede belirtilen nitelikler arasında fark bulunması durumunda şartnamedeki bilgiler geçerlidir.

2.2 Malzemeler, dış hava koşullarına (su, toz, nem vb.) ve darbelere karşı gerekli tüm önlemleri alınmış, nizami şekilde hasar almayacak biçimde sarılmış veya paketlenmiş durumda teslim edilecektir.
3- MUAYENE, KONTROLLER ve GARANTİ
3.1 Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
3.2 Kontrol ve muayenelerde kapalı ambalaj nedeniyle tespit edilmeyen imalat hatalı veya hasarlı ürünler kullanma esnasında tespit edildiğinde bunlar yerine uygun olanları ücretsiz olarak verilecektir.
4- TESLİM ŞARTLARI
4.1 Malzemelerin teslim yeri aksi belirtilmedikçe TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.
Kısmi sevkiyat kabul edilir.

HOT-TAP CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Cihazın Ana Teknik Özellikleri:
· Delme Çapı Kapasitesi: 1/2" - 4" (DN15 - DN100) arası tüm çaplar.
· Bağlantı Tipi: 2" NPT İç Dişli (Female NPT).
· Maksimum İlerleme (Stroke): En az 18" (457 mm).
· Maksimum Çalışma Basıncı: Minimum 100 bar (1450psi).
· Operasyon: Manuel (el ile) kullanıma uygun, motorlu tahrik adaptör desteği.
· Referans Modeller: Enerpac HTM 100, TDW T-101 veya %100 teknik muadili.
2. Teslimat Kapsamı / Set İçeriği:
· Kesici Başlıklar: 1/2", 1", 2" ve 4" ölçülerinde, çelik ve paslanmaz borulara uygun HSS/Karbür kesiciler. ( Her bir matkap ucundan 2 şer adet olacak şekilde)
· Pilot Matkaplar: Kesilen parçanın boru içine düşmesini engelleyen kupon tutucu (coupon-retained) sistemli.
· Mil ve Adaptörler: Tüm kesici başlıkları 2" NPT gövdeye bağlayacak şaft ve ara adaptör takımı.
· Taşıma Çantası: Ağır hizmet tipi, saha koşullarına uygun korumalı özel çanta.
* RIDGID 2-A 1/8" - 2"  Ağır Hizmet Tipi Boru Kesici  5 adet   yedek kesici bıçağı dahil olmak üzere teslim edilecektir.

DETAYLI TANIM VE MODEL PARÇA NUMARLAARI 

	153822000016
	Model 466-HWS
	RIDGID Boru Kesici 
Katalog No: 83085, 4"-6" Kalın Etli Boru İçin
	1 -ADT

	153822000026
	Model 472-HWS
	RIDGID Boru Kesici 
Katalog No: 83170, 8"-12" Kalın Etli Boru İçin
	1-ADT

	153822000027
	 
	RIDGID 2-A 1/8" - 2"  Ağır Hizmet Tipi Boru Kesici 
	1- ADT
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	RIDGID 2-A 1/8" - 2"  Ağır Hizmet Tipi Boru Kesici   yedek kesici bıçağı
	5-ADT

	123827000208
	Enerpac HTM 100 veya TDW T-101 Drilling Machine ya da muadili
	Hot Tap Makinası, 1/2" - 4" çapında delme yapabilecek, 2" NPT iç dişli bağlantılı, Max 18" Stroke boyu, Min 100 bar basınç dayanımlı. (Enerpac HTM 100 veya TDW T-101 Drilling Machine ya da muadili) (1/2", 1", 2" ve 4" Kesici başlıklarıyla birlikte)
	3-ADT

	153805000014
	 
	Fiber Saplı Çekiç 1000 g 
	8-ADT

	153805000019
	 
	Fiber Saplı Balyoz 5 kg
	8-ADT


3. Sertifikasyon:
· Gövdenin basınca dayanımını gösteren minimum 100 bar'lık üretici test sertifikası ve en az 2 yıl garanti.





