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İş Sahibi Ünite / Birim Temsilcisi     

İGÇK Ünite / Birim Temsilcisi          


	:

:

	E: Evet                         H: Hayır                             N/A: İlgili Değil


	A) GENEL (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ)

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	EYS.FOR.513 Alt İşveren / Yüklenici Doküman Kontrol Formu ile doküman kontrolü yapıldı mı? 
	
	
	
	

	2
	İş yeri ortam ölçümleri yapılmış ve güncel mi? Ölçüm sonuçlarına uygun şekilde gerekli aksiyonlar alınmış mı?
	
	
	
	

	3
	İSG kurul tutanakları mevcut mu? (50 kişiden fazla çalışan bulunması durumunda)
	
	
	
	

	4
	Olay kayıtları tutuluyor mu? 
	
	
	
	

	5
	Yapılacak işin niteliğine uygun şekilde hazırlanmış, güncel İSG Risk Değerlendirmeleri mevcut mu? İlgili kişilerin (İşveren, İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi vb.) ıslak imzaları eksiksiz mi?
	
	
	
	

	6
	“İş Ekipmanlarının Kullanımın Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabi iş ekipmanlarının (basınçlı kap ve tesisatlar, elektrik tesisatları, topraklama tesisatları, aküler, jenaratörler, tezgahlar, iskeleler, kaldırma-iletme ekipmanları vs.) periyodik kontrolleri EKİPNET üzerinde kayıtlı yetkililer tarafından yapılmış, uygun ve güncel durumda mı?

*İlgili yönetmelik kapsamında, periyodik kontrolü akredite kuruluş tarafından yapılması zorunlu olan ekipmanlar haricinde EKİPNET üzerinden atanmış kişi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi olarak kabul edilir.
	
	
	
	

	7
	İş iznine tabi çalışmalar (Yüksekte çalışma, kazı-hafriyat işleri, sıcak iş, kapalı alana giriş, kaldırma / indirme işleri, elektrik bakım işleri, yalnız çalışma, görev yeri dışında çalışma) için İş İzin Formu bulunuyor ve aktif kullanılıyor mu?
	
	
	
	

	8
	Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanmış ve güncel mi? PKD’de belirtilen tehlikeli alan sınıflandırmalarına uygun olarak kullanılmakta olan ekipmanların ex-proof özellikleri doğrulanmış mı?
	
	
	
	

	9
	Kullanılan kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi Formları (GBF / SDS) çalışma ortamında mevcut mu?
	
	
	
	

	10
	Yapılan işlere yönelik güvenlik talimatları mevcut mu?
	
	
	
	

	11
	İş yerinin havalandırma sistemi yeterli mi?
	
	
	
	

	12
	İşletme içerisinde sağlık, güvenlik ve uyarı levhaları yeterli mi?
	
	
	
	

	13
	Kapalı alanda çalışılırken yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlanıyor mu?
	
	
	
	

	14
	Yüksekte çalışırken aşağıya malzeme düşmesine karşı önlem alınmış mı?
	
	
	
	

	15
	Yüksekte çalışmalarda yatay-dikey yaşam hattı, düşüş durdurucu, emniyet kemeri bağlamak için ankraj noktaları vb. önlemler alınmış mı?
	
	
	
	

	16
	Kullanılan araçların emniyet kemerleri mevcut ve iyi durumda mı?
	
	
	
	

	17
	Gözlem kartı sistemi mevcut mu? Aktif şekilde kullanılıyor ve aksiyon alınıyor mu?
	
	
	
	

	B) ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Acil durum planı mevcut ve güncel mi? Çalışma alanına özgün riskleri içeriyor mu? 
	
	
	
	

	2
	Acil durum planında yol güzergahı, en yakın hastane, en yakın güvenlik güçleri bilgileri vb. mevcut mu? Gerekli koordinasyon sağlanmış mı?
	
	
	
	

	3
	Acil durum planı çalışanların erişimine açık mı? Çalışanlar tarafından biliniyor mu?
	
	
	
	

	4
	Tahliye planı güncel mi? Çalışanların göreceği şekilde asılmış mı?
	
	
	
	

	5
	Yangın söndürme cihazları ve uyarı butonları tahliye planında gösterilen yerde mevcut mu?
	
	
	
	

	6
	Yangın söndürme cihazları görünür ve erişime açık mı? Uyarı levhaları ve kullanım talimatları mevcut mu?
	
	
	
	

	7
	Acil durum ekipmanlarının (Otomatik yangın söndürme / algılama sistemleri, YSC, yangın dolabı, hidrant, solunum kaçış setleri, dedektörler, uyarı sistemi vb.) periyodik kontrol / bakım / testleri yapılmış mı? Çalışır durumda mı?
	
	
	
	

	8
	Algılama, uyarı ve otomatik söndürme sistemi panelinde herhangi bir uyarı, arıza mevcut mu? Sistem çalışır durumda mı?
	
	
	
	

	9
	Acil çıkış yolları ve kapıları işaretlenmiş mi? Acil çıkış yolları tahliyeyi hızlandıracak biçimde açık mı?
	
	
	
	

	10
	Acil aydınlatma mevcut mu? Çalışır durumda mı?
	
	
	
	

	11
	Söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım ve çevre için acil durum ekip üyesi görevlendirilmiş mi? Ekip üyeleri görevlendirilirken vardiya çalışmaları dikkate alınmış mı? Ekip başı belirlenmiş mi?
	
	
	
	

	12
	Acil durum ekip üyelerine görev ve sorumlulukları tebliğ edilmiş ve sorumlulukları dahilinde eğitim verilmiş mi?
	
	
	
	

	13
	Acil durum tatbikatı yapılmış ve kayıt altına alınmış mı? Güncel mi?
	
	
	
	

	14
	İlk yardım çantası / dolabı mevcut mu, acil durumlar için kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurulmakta mı?
	
	
	
	

	15
	İlk yardım sedyesi mevcut mu?
	
	
	
	

	16
	Toplanma alanı belirlenmiş mi? Yeri uygun mu?
	
	
	
	

	17
	Üretim tesislerinde acil durumda kullanılacak acil stop butonu bulunuyor mu?
	
	
	
	

	18
	Rüzgar gülü mevcut ve iyi durumda mı? Kampın / Sahanın / İstasyonun her yerinden görünecek şekilde mi?
	
	
	
	

	19
	Acil durum iletişim listeleri mevcut mu? Kesintisiz iletişim haberleşme sağlanabiliyor mu? 
	
	
	
	


	C) BASINÇLI GAZ TÜPLERİ

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Basınçlı gaz tüplerinin üzerindeki regülatör sağlam mı? Alev geri tepme ventili var mı?
	
	
	
	

	2
	Tüpler dik konumda, düşmeleri engellenmiş mi? Kullanılmayan tüplerin muhafazaları takılmış mı?
	
	
	
	

	3
	Basınçlı gaz tüpleri için boş ve dolu tüp depolama alanı mevcut mu? Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı?
	
	
	
	

	4
	Basınçlı gaz tüpleri uygun taşıma araba ile taşınıyor mu?
	
	
	
	

	5
	Tüplerin gaz hortumları ve bağlantıları uygun mu?
	
	
	
	

	D) ÇEVRE KORUMA

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Çalışma sırasında oluşacak atıkların; türleri, miktarı ve bertarafı için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
	
	
	
	

	2
	Çalışanların kullanabileceği uygun ve yeterli sayıda atık toplama kapları var mı? Atıklar türlerine uygun kaplarda biriktiriliyor mu?
	
	
	
	

	3
	Çalışma alanında evsel ve kimyasal atıklardan kaynaklı bir kirlilik mevcut mu? Çalışma alanı düzenli mi?
	
	
	
	

	4
	Geri dönüşüme uygun atıklar (plastik, tahta, metal, cam, kağıt vb.) için ayrı atık kapları var mı?
	
	
	
	

	5
	Atık kaplarının üzerinde, içerisine atılabilecek atığa ait bilgileri (atık adı, atık kodu, tarih vb.) içeren etiket var mı?
	
	
	
	

	6
	Yakıt, yağ ve sıvı kimyasal depolanan konteynerler / variller sızdırmaz havuz / palet içerisinde tutuluyor mu?
	
	
	
	

	7
	Personele çevre koruma konusunda eğitim / bilgilendirme yapılmış mı?
	
	
	
	

	8
	Tehlikeli madde bulaşmış atıklar (örneğin yağ filtreleri ve motor parçaları) için ayrı atık kutuları var mı?
	
	
	
	

	9
	Atıklar ve atık kapları; geçişi engellemeyecek, yangın, kayma / takılma ve düşme riski yaratmayacak alanlarda depolanıyor mu?
	
	
	
	

	10
	Tıbbi atıkların bertarafı uygun şekilde sağlanıyor mu?
	
	
	
	

	11
	Çalışma alanında oluşabilecek kirliliklere müdahale için çevre koruma sarf malzemeleri (biyoremidasyon ürünü, absorban ped, sosis vb.) ve acil müdahale kitleri var mı?
	
	
	
	

	12
	Atık toplama kaplarının ağızları sürekli kapalı tutuluyor mu?
	
	
	
	

	13
	Malzeme / atıkların depolandığı alanlar uygun mu? (sızdırmaz zemin, üstü kapalı alan vb.)
	
	
	
	

	14
	Bertarafı / geri kazanımı sağlanan atıklara ilişkin kayıtlar tutuluyor mu?
	
	
	
	

	E) ELEKTRİK

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Elektrik pano önlerinde yalıtkan paspas var mı?
	
	
	
	

	2
	Elektrik pano üzerinde uyarı levhaları var mı?
	
	
	
	

	3
	Elektrik pano kapakları kilitli mi?
	
	
	
	

	4
	Elektrik panolarında kaçak akım rölesi mevcut mu?
	
	
	
	

	5
	İşletme (güç kaynakları vb.) ve koruma kaynakları (baraka vb.) uygun bir şekilde topraklanmış ve topraklama ölçümleri yapılmış mı? 
	
	
	
	

	6
	Elektrik kabloları kullanım için uygun, genel olarak iyi durumda ve hasarsız mı?
	
	
	
	

	7
	Elektrik kabloları güvenli yerlere yerleştirilmiş mi? (Ör; takılma riski yaratmayacak şekilde ve su birikintilerinden uzak.)
	
	
	
	

	8
	Dış ortamdaki elektrik prizleri ve fişleri kullanım için uygun ve hasarsız mı?
	
	
	
	

	9
	Kabloların uzatılması gerektiği durumlarda, uygun bağlantı araçları sağlanmış mı ve bağlantı güvenli bir şekilde yapılmış mı? (Kabloların doğrudan birbirine bağlanması yasaktır.)
	
	
	
	

	10
	Elektrik Kuvvetli Akım / Yüksek Gerilimli Tesislerde (1000V ve üzeri) Çalışma Yetki Belgesi (EKAT) alan personel bulunmakta mı?
	
	
	
	

	F) İSKELELER

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	İskeleye geçiş güvenli, sağlam ve iyi durumda mı? (Ör; merdiven bağlanmış ve hasarsız durumda mı, engeller temizlenmiş mi?)
	
	
	
	

	2
	İskele sabit ve güvenli mi? (Ör; binaya bağlanmış mı veya çapraz destekler var mı?)
	
	
	
	

	3
	İskele taban plakaları kullanılarak uygun bir zemin üzerinde kurulmuş mu?
	
	
	
	

	4
	Tüm çalışma platformları uygun kenar korumaları ile güvenli hale getirilmiş mi ve sağlam mı?
	
	
	
	

	5
	Çalışma alanlarına yeteri kadar ve güvenli bir şekilde geçiş sağlanmış mı? (Ör; korkuluklu ve döşemeli yürüme yolu)
	
	
	
	

	6
	İskele üzerinde ana korkuluk var mı? Yaklaşık 1m yüksekliğinde ve sağlam mı?
	
	
	
	

	7
	İskele üzerinde ara korkuluk var mı? Yaklaşık 50 cm yüksekliğinde ve sağlam mı?
	
	
	
	

	8
	İskele üzerinde 15 cm yüksekliğinde tekmelik / topukluk var ve sağlam mı?
	
	
	
	

	G) MAKİNE VE EKİPMANLAR

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Her makinenin / ekipmanın güncel dokümanı (manuel, kullanım kılavuzu) mevcut mu?
	
	
	
	

	2
	Makine operatörleri makinenin kullanımı ile ilgili eğitimli ve sertifikaya sahip mi? (Ör; ehliyet)
	
	
	
	

	3
	Makine ve ekipman üzerinde uyarı sistemleri var mı? (Ör; geri vites alarmı, turuncu uyarı ışığı)
	
	
	
	

	4
	Kullanılan makine ve ekipman yapılan iş için uygun mu?
	
	
	
	

	5
	Makine ve ekipman çevresindeki alan kontrol edilmiş ve tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmış mı? (Ör; yetki alanı ve işaretleme)
	
	
	
	

	6
	Gerekli olan yerlerde, makine/ekipman ve araç hareketlerinin kontrol edilmesi amacı ile İşaretçi / Sapancı bulunuyor mu? İşaretçi / Sapancı eğitimi almış mı?
	
	
	
	

	7
	Kabinli iş makinelerinde emniyet kemeri var ve operatör tarafından kullanılıyor mu?
	
	
	
	

	8
	Makinelerin çalıştığı yerlerde, zemin koşulları güvenli hale getirilmiş mi?
	
	
	
	

	9
	Makine ve ekipmanların planlı bakımları düzenli olarak takip edilip yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu?
	
	
	
	

	H) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Genel olarak, çalışanlar yaptıkları işin risklerine yönelik gerekli KKD’leri kullanıyorlar mı?
	
	
	
	

	2
	Çalışanlara verilen KKD’lerin güncel zimmet tutanakları mevcut mu?
	
	
	
	

	3
	Çalışanlar kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi almış mı? Ekipmanları doğru bir şekilde kullanıyorlar mı?
	
	
	
	

	4
	Çalışanlar tarafından kullanılan KKD’ler (baş, göz, el, yüz, vücut, ayak koruyucular vb.)  iyi durumda ve hasarsız mı?
	
	
	
	

	5
	Gece çalışmaları sırasında çalışanlar fark edilmeyi artırıcı yansıtıcılı kıyafetler kullanıyor mu ve bu kıyafetler iyi durumda ve hasarsız mı?
	
	
	
	

	6
	Çalışanlar tarafından gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde kulak koruması kullanılıyor mu?
	
	
	
	

	7
	Solunumla ilgili tehlikelerin olduğu yerlerde, (ör;  tozlu ve dumanlı ortamlar, kimyasallarla çalışmalarda) çalışanlar tarafından solunum koruması (toz maskesi, solunum cihazı) kullanılıyor mu?
	
	
	
	

	8
	Yüksekte çalışacak personelin paraşüt tipi emniyet kemeri var mı?
	
	
	
	

	I) SAĞLIK, TEMİZLİK VE DÜZEN

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Çalışma alanı temiz ve düzenli mi?
	
	
	
	

	2
	Birlikte depolanmaması gereken malzemeler (temizlik malzemeleri ve gıda maddeleri veya birbiriyle etkileşime girebilecek malzemeler) farklı yerlerde depolanıyor mu?
	
	
	
	

	3
	Malzemeler düzgün bir şekilde ve güvenli bir yükseklikte uygun bir yere istiflenmiş mi?
	
	
	
	

	4
	Gıda atıkları kapalı kaplar içinde tutuluyor ve düzenli aralıklarla sahadan uzaklaştırılıyor mu?
	
	
	
	

	5
	Atıkların tutulması için kullanılan kaplar iyi durumda ve sızıntılar engelleniyor mu?
	
	
	
	

	6
	Yemek yeme alanları temiz ve düzenli mi?
	
	
	
	

	7
	Gıda üretimi ve sunumu konusunda çalışanların hijyen eğitimi bulunuyor mu?
	
	
	
	

	8
	Yemekhanede sunulan yemeklerden şahit numune alınıyor mu?
	
	
	
	

	J) BARİYER, UYARI İŞARETLERİ, İZOLASYON

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Tehlikelerin olduğu yerlerde (ör; kazı çalışmalarında, araç/yaya yol ayrımında) çalışanların bu tehlikelerle karşı karşıya kalmalarını engellemek amacı ile bariyer yerleştirilmiş mi?
	
	
	
	

	2
	Gece çalışmaları da göz önünde bulundurularak bariyerlerin görünürlüğü sağlanmış mı? (Ör; kırmızı / beyaz şerit, ışıklandırma, vb.)
	
	
	
	

	3
	Bariyerler sürekli mi? (Ör; çalışma alanının tamamını kapsıyor mu?)
	
	
	
	

	4
	Bariyerli alanlara giriş ve çıkışlar uygun bir şekilde belirlenmiş mi?
	
	
	
	

	5
	Bariyerlenmiş alandaki tehlikelerden çalışanları haberdar etmek için işaretler asılmış mı?
	
	
	
	

	6
	Uyarı levhaları tehlikeden yeteri kadar uzağa yerleştirilmiş mi?
	
	
	
	

	7
	Bariyerler üzerlerine gelebilecek olan yüklere karşı dayanıklı mı? (Ör; araç, yaya, vb.)
	
	
	
	

	8
	Bariyerlerin çevresindeki yollar güvenli ve engellerden temizlenmiş mi?
	
	
	
	

	9
	Çalışanlar bariyer yerleştirildiğinin farkında mı? (Ör; barikatlanmış alanın içinde çalışıyorlar mı?)
	
	
	
	

	K) KALDIRMA VE İLETME İŞLERİ

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Bütün kaldırma ve iletme ekipmanları üzerinde Güvenli Çalışma Yükü işaretlenmiş mi?
	
	
	
	

	2
	Yük kaldırılmadan önce güvenliği alınıyor mu?
	
	
	
	

	3
	Tüm kancalarda emniyet mandalı bulunuyor ve çalışır durumda mı?
	
	
	
	

	4
	Kancanın konumu yükün ağırlık merkezinin üzerinde mi?
	
	
	
	

	5
	Yükün çalışan işçilerin üzerinden taşınması engelleniyor mu?
	
	
	
	

	6
	Yükün kontrolü için yönlendirme halatı kullanılıyor mu?
	
	
	
	

	7
	Tüm kaldırma ve iletim ekipmanları iyi durumda, hasarsız ve standartlara uygun mu?
	
	
	
	

	8
	Kaldırma işleri yükün ağırlığına ve devingenliğine bağlı olarak planlanıyor ve işaretçi ile operatör planlamanın her kaldırma işi için yapılması gerektiğini biliyor mu?
	
	
	
	

	L) ARAÇ VE GEREÇLER

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	El aletleri ve ekipmanlar iyi ve hasarsız durumda mı?
	
	
	
	

	2
	Kullanılan alet yapılan iş için uygun mu?
	
	
	
	

	3
	Çalışanlar el aletlerinin ve ekipmanların doğru kullanımı ile ilgili eğitim almış mı?
	
	
	
	

	4
	Çalışanlar el aletlerinin kullanımı ile ilgili tehlikelere karşı kişisel koruyucu ekipman kullanıyorlar mı? (Ör; eldiven, göz ve yüz koruması, kulak koruması)
	
	
	
	

	5
	Ekipmanların, koruma ve muhafazaları üzerinde takılı ve iyi durumda mı?
	
	
	
	

	6
	Elektrikli aletler için kullanılan elektrik kaynağı güvenli, iyi durumda ve hasarsız mı?
	
	
	
	

	7
	Elektrikli aletler çift yalıtkanlı mı? (Ör; üzerinde iç içe iki kare işareti var mı?)
	
	
	
	

	8
	Elektrik prizleri yeterli, iyi durumda ve yükü normal mi? (Ör; tek prize giren tek kablo)
	
	
	
	

	9
	El aletleri ve ekipmanların orijinalliği (standartlara uygunluğu) korunuyor mu?
	
	
	
	

	M) KAZI İŞLERİ

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Kazı, çevrede çalışan insanları uyarmak amacıyla açık bir şekilde işaretlenmiş mi? (Ör; "Dikkat - Derin Kazı")
	
	
	
	

	2
	Kazı alanının çevresi barikatlarla çevrilmiş mi? (Ör; araçlar için sert bariyerler)
	
	
	
	

	3
	Barikatlar kazı kenarından en az 1.8 m geriye yerleştirilmiş mi?
	
	
	
	

	4
	Kazı içerisinden çıkarılan toprak kazı kenarından yeteri kadar uzağa depolanmış mı? (Ör; en az kazı derinliği kadar)
	
	
	
	

	5
	Kazı çatlaklar ve küçük göçükler olmayacak şekilde iyi durumda mı?
	
	
	
	

	6
	1.2 metreden derin kazılarda göçüklerin önlenmesi için önlem alınmış mı? (Ör; eğimlendirme ve teraslama)
	
	
	
	

	7
	Eğimlendirme ve teraslama yapılamıyorsa çalışanları göçüklerden korumak için destekleme yapılmış mı?
	
	
	
	

	8
	Kazılara personel giriş çıkışı için uygun geçişler yapılmış mı? (Ör; barikattan geçiş, her 10 metrede bir merdiven)
	
	
	
	

	N) DİNLENME OLANAKLARI

	No
	Sorular
	E
	H
	N/A
	Açıklama

	1
	Çalışanlar, çalışma alanına uygun bir uzaklıkta temiz içme suyuna ulaşabiliyorlar mı?
	
	
	
	

	2
	Çalışanların çalışma alanına uygun uzaklıkta ulaşabilecekleri bir dinlenme yeri var ve bu yer güvenli mi?
	
	
	
	

	3
	Çalışanların çalışma alanına uygun uzaklıkta (300m içerisinde) ulaşabilecekleri bir tuvalet var m? Bu tuvalet temiz mi? Düzenli olarak temizleniyor mu?
	
	
	
	

	4
	Soyunma odalarında havalandırma ve iklimlendirme var mı?
	
	
	
	

	5
	Soyunma odalarında çalışanların iş kıyafetlerinin koymaları için en az 2 ayrı bölmeli elbise dolabı var mı?
	
	
	
	

	6
	Soyunma odalarında oturak var mı?
	
	
	
	

	7
	Çalışanların yemeklerini yiyecekleri uygun bir yer var mı? İyi ve temiz durumda tutuluyor mu? Yeteri kadar sandalye / masa var mı?
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